**Перелік публічних закупівель.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замовник(установа, підрозділ) | Предмет закупівлі | Код ДК 021:2015 (CPV) | Кількість | Одиниця виміру | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. | Обґрунтування необхідності проведення. | Рішення ЕР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7./ | 8 | 9 |
| КП "Благоустрій" ВМР | [Заливальник швів ВРМ-500 на двомісному причепі з реєстраційними документами](https://drive.google.com/file/d/1PKSbQYqQC_LafnqYh7nG2lI4Y-oooMA9/view?usp=sharing) | 34920000-2 – Дорожнє обладнання | 1 | шт. | 1246,000 тис.грн. | 1246,000 тис.грн. | Необхідність обумовлена для ремонту дорожнього покриття вВараської територіальної громади: при виконанні робіт з герметизації тріщин, швів та гідроізоляції, а також при ремонтно-будівельних роботах на дорогах із застосуванням бітумно-еластомірних герметизуючих мастик. | Погоджено |
| КП "Благоустрій" ВМР | [Тепловий спис HL-1](https://drive.google.com/file/d/1mqZS3QbiiasOh7gBJzdBxLbMoAMAbcn0/view?usp=sharing) | 34920000-2 – Дорожнє обладнання | 1  | шт. | 88,000 тис.грн | 88,000 тис.грн | Необхідність обумовлена для ремонту тріщин, швів, вибоїн в асфальтованих і бетонних дорожніх покриттях перед заливкою їх бітумними або бітомно –полімерними матеріаламиВараської територіальної громади.  | Погоджено |
| КП "Благоустрій" ВМР | [Міні-асфальтний завод/рециклер асфальтобетону RA-800 на причепі без гальм](https://drive.google.com/file/d/1R_4TTetcjSit7wHmFwsTji9RZuGEkTnJ/view?usp=sharing) | 34920000-2 – Дорожнє обладнання | 1 | шт. | 973,000 тис.грн. | 973,000 тис.грн. | Необхідність обумовлена для укладання/заміни асфальту дорожнього покриття Вараської територіальної громади.  | Погоджено |
| КП "Благоустрій" ВМР | [Піскорозкидач RPS-1500 на двомісному причепі (без гальм) з реєстраційними документами до трактора РУМ (посипка доріг](https://drive.google.com/file/d/1Xn00irrru1mxSex8L3iS2BdmyM9MzcTa/view?usp=sharing)) | 34920000-2 - Дорожнє обладнання | 1 | шт | 305,000тис.грн. | 305,000тис.грн. | Необхідність обумовлена для оперативного реагування на погодні умови, що створюють небезпеку руху, така кількість технічних засобів не створює умов щодо ефективного забезпечення безпечного руху. Також дозволить підвищити якість та оперативність в ліквідації зимової слизькості та ожеледиці шляхом посипання доріг, тротуарів та пішохідних доріжок піском, відсівом та іншими сипучими сумішами в межах Вараської територіальної громади. | Погоджено |
| КП "Благоустрій" ВМР | [Піскорозкидач Pronar T-130 до трактора РУМ (посипка тротуарів)](https://drive.google.com/file/d/1Xn00irrru1mxSex8L3iS2BdmyM9MzcTa/view?usp=sharing) | 34920000-2 - Дорожнє обладнання | 1 | шт | 650,000 тис.грн. | 650,000 тис.грн. | Необхідність обумовлена для оперативного реагування на погодні умови, що створюють небезпеку руху, така кількість технічних засобів не створює умов щодо ефективного забезпечення безпечного руху. Також дозволить підвищити якість та оперативність в ліквідації зимової слизькості та ожеледиці шляхом посипання доріг, тротуарів та пішохідних доріжок піском, відсівом та іншими сипучими сумішами в межах Вараської територіальної громади. | Погоджено |
| КП "Благоустрій" ВМР | [Універсальний екскаватор-навантажувач 3СХ CONTRACTOR](https://drive.google.com/file/d/1SCEouZiyrCopDL6OfaIYQ8E1e-LU04TO/view?usp=sharing) | 34920000-2 - Дорожнє обладнання | 1 | шт | 4140,000 тис.грн. | 4140,000 тис.грн. | Необхідність обумовлена для важкої та продуктивної роботи підприємства. Екскаватор наділений високою швидкістю, що дає йому можливість швидко переміщатися по будівельному майданчику і встигнути багато зробити за зміну. Це техніка широкого спектру дії, яка застосовується також при вико-нанні комунальних робіт, виділяється високими виробничими характери-стиками. Оскільки техніка працює практично безшумно, її можна застосо-вувати в міських умовах в будь-який час доби, навіть в районах з щільним населенням.**(Додаток 5 –** **комерційна** **пропозиція)** | Погоджено |
| КП "Благоустрій" ВМР | [Навісне обладнання до універсального навантажувачі Bobcat S650H](https://drive.google.com/file/d/1uMt8uQ-XoKQ3_BmcUwEgjVaQb6ByvqOd/view?usp=sharing):• розколювач дерев,• ківш з захватом• щітка з бункером, •щітка поворотна,•бурова установка,•вібраційний каток,•дорожня фреза,•мульчер,•траншеєкопач | 34920000-2 - Дорожнє обладнання | 111111111 | Штшт | 244,200 тис.грн173,900 тис.грн329,300 тис.грн266,400 тис.грн351,500 тис.грн795,500 тис.грн777,000 тис.грн869,500 тис.грн728,900 тис.грн | **4536,200 тис.грн.** | Необхідність обумовлена для прибирання вулиць, тротуарів та вузьких міжбудинкових проїздів від снігу, очищення від нього. -Розколювач дерев еобхідний для виконання робіт з утримання зелених зон територій громади,а саме для видалення порослі дерев, догляду та обслуговування зелених насаджень, збереження ландшафту та догляд за ним.-Ківш з захватом необхідний для виконання робіт з утримання та ремонту доріг, утримання зелених зон громади, підходить для збору відходів, будівельного сміття, гілок та іншого подібного матеріалу. -Щітка з бункером призначена для механічного прибирання територій з твердим дорожнім покриттям від забруднень, змітання сміття від бордюру дороги в зону основного прибирання, зчищати тверді забруднення з асфальту.-Щітка поворотна призначена для усунення різних забруднень, видалення сирого і засохлу бруду, снігу та іншого сміття. Можлива робота в обмеженому просторі: територія дворів, міжквартальна територія, тротуари.-Бурова установка необхідна для виконання робіт з влаштування опор вуличного осітлення, влаштування дорожних знаків, посадки дерев, влаштування ливневих стоків тощо.-Вібраційний каток необхідний при виконанні робіт з поточного ремонту дорожнього покриття для ущільнення грунту, піску, щебня гравію.-Дорожня фреза необхідне для виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття для видалення асфальту, дроблення бетону, каменю та льоду, для прокладки траншей.- Мульчер необхідний для очищення ділянки від деревної рослинності з подальшим її подрібненням. Також для виконання робіт з обрізки придорожніх лісосмуг, посадок на дорогах загального користування, чагарників, дерев, кущів. -Траншеєкопач необхідний для створення невеликих траншей на клумбах для висадки рослин, в парках, на ігрових майданчиках і т. для прокладки водопровідних труб поливної системи, електричних кабелів без переміщення великої кількості грунту. | Погоджено |
| КП "Благоустрій" ВМР | [Автозапчастини (акумулятор)](https://drive.google.com/file/d/1l_dXPYzy1SxnoWAzvxljgjvKo8s2-lpm/view?usp=sharing)[(БОРГ)](https://drive.google.com/file/d/1l_dXPYzy1SxnoWAzvxljgjvKo8s2-lpm/view?usp=sharing) | 31440000-2 -Акумуляторні батареї | 2 | шт | 3 065,55 | 6 131,10 | Необхідність обумовлена для ремонту автомобілів: ГАЗ 53, грейдер, має надавати ФОП Никончук С.П. з яким налагоджена співпраця попередніх років . | Погоджено |